**用户需求调查表（营门管理系统）**

1.营门管理系统需要安装哪些子系统（ ）

a.车辆出入管理系统；b.人员请销假系统；c.人员出入门禁系统；d.岗哨子系统；e.枪支离位报警系统；f.防爆检测X光机及安检门；g.酒精检测系统；h.其它（　　）

2.贵部需要安装（　）套车辆道闸系统；安装（　）套人行摆闸；需要安装（　）套访客管理系统；需要安装（　）套枪支离位报警系统；需要安装（　）套防爆检测Ｘ光机及（　）套安检门；需要安装（　）套防撞墙系统；需要安装（　）套酒精检测系统；需要安装（　）套视频监控系统；需要安装（　）套（　　）系统；

3.贵部是否需要在营门安装大屏ＬＥＤ高清显示系统，以显示人员、车辆、访客出入信息及发布各类通知公告？（　）需要安装的大屏长宽高分别为（　 ）；

4. 贵部是否需要在营门安装报警系统，以便系统在危险状态下触发报警信号？（　）拟采取（　）方式的报警？（多选）

a.声光；b.短信；c.LED外显；d.网络报警；

5.贵部是否需要安装岗哨一体化系统？（　）其主要功能为：军队专网电话、外网电话、指纹记录、哨位语音对讲、子弹安全箱、对岗哨及周边警戒区域视频监控、语音警告及空包弹、联动报警、执勤用品存放等功能。在每个固定执勤哨位，分别设置一台岗哨一体化终端，同时对岗哨的枪支进行管理，使得枪支不能和人分离，同时不能离开指定的区域，否则将报警，同时显示在作战指挥中心，并将信息传给值班室和领导值班室。

6. 是否需要将营门管理各系统接入中心值班室？（　）

7. 人行摆闸有无建筑物遮挡，以便挡雨防晒？（　）

8. 人行摆闸有无长宽高要求？（　）

长宽高具体要求为（　　　　）；

9. 人行摆闸采取刷指纹还是刷卡进出？（　）

10.车辆道闸安装于营门外侧还是营门内侧？（　）

11.车辆出入采取哪种识别方式：（　）

a.远距离卡；b.蓝牙卡；c.车牌识别；

12.营门位置是否已接入局域网？（　）

带宽为（　）M；

13.营门处是否需要安装座式营院卫士终端，以便更好地对各子系统进行管理和控制？（　）

14.营门处是否需要安装点名及请销假终端？（　）

安装（　）台请销假终端；

15.工程是否需公开招标？（　）

16. 工程预算为（　　　）；

17.安装施工周期（ ）天，从（ ）年（ ）月（ ）日至（ ）年（ ）月（ ）日；

18.其它需求描述：（　　）